[bookmark: OLE_LINK72]中山大学中山眼科中心珠江新城院区配电柜维修
市场调研

1、 项目背景：
珠江新城院区配电房部分配电柜因大电流高温损坏，为保障供电安全，现公开调研维修服务商资质及市场价格。
2、 项目基本情况：
维修作业需要更换动触头共6个，静触头3个，更换电流互感器3个、安装散热风扇4个，需要进行夜间施工作业。
3、 报名材料（加盖公章扫描为单个 PDF）：
1. 资质证书复印件：包括但不限于营业执照、承装（修、试）电力设施许可证（许可类别须含承修类三级及以上）、维修作业人员的特种作业操作证（低压电工作业）等；
2.配电柜维修报价表：请严格按附件1格式填写，报价须包含全部费用（含人工、材料、运输、税金等）；
4、 提交方式：
发送邮件至 wuxunjin@gzzoc.com，并抄送fanxin@gzzoc.com
5、 邮件主题及 PDF 命名：配电柜维修 + 单位名称 + 联系人 + 联系电话
6、 截止时间：2026 年 9 月 10 日 17:00
7、 联系人：吴先生020-66322129
8、 说明：本次调研仅为市场了解，不构成采购承诺。
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配电柜维修报价表

	项目名称：中山大学中山眼科中心珠江新城院区配电柜维修项目

	序号
	设备名称
	施工内容
	型号
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	2Z3低压配电柜
	动触头
	630A
	个
	3
	　
	　
	　

	2
	2Z3低压配电柜
	静触头
	630A
	个
	3
	　
	　
	　

	3
	2Z3低压配电柜
	拆装电缆头
	　
	回路
	3
	　
	　
	　

	4
	5z5-5低压配电柜（备用）
	动触头
	630A
	个
	1
	　
	　
	　

	5
	4z6-3低压配电柜（备用）
	动触头
	630A
	个
	1
	　
	　
	　

	6
	6z5-9低压配电柜（备用）
	动触头
	250A
	个
	1
	　
	　
	　

	7
	4z6-3低压配电柜（备用）
	低压互感器
	500/5
	个
	2
	　
	　
	　

	8
	2Z3低压配电柜
	加装散热风扇
	KK17255HA2BAT(带栅格) 
	个
	2
	　
	　
	含安装加装电源按钮等辅材

	9
	5Z4低压配电柜
	加装散热风扇
	KK17255HA2BAT(带栅格) 
	个
	2
	　
	　
	含安装加装电源按钮等辅材

	10
	低压配电柜
	夜间施工费
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	11
	低压配电柜
	调试费
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	12
	总    价（含   税）：
	　



