中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务项目
市场调研公告
为科学、合理地编制本项目采购需求，准确掌握市场供应情况、价格水平及服务能力，现就中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务项目开展市场调研。欢迎符合资格条件的供应商积极参与。
一、调研项目基本情况
（一）项目名称：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务项目。
（二）项目地点：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼（具体范围以采购人书面确认的拆除清单为准）。
（三）项目内容：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼内分体（挂机）空调、柜式空调、风管机空调、天花机空调、多联机室内外机、洁净风柜、风机盘管、新风机、排风机等空调及通风设备的拆除，主要包括停电验电与线路分离、设备本体及挂板（吊杆、支架）拆除、连接铜管及保温层、电源线、控制线、冷凝水管、风管接口的分离、冷媒（制冷剂）回收、拆卸完成的空调场内搬运及按采购人指定位置分类集中堆放等。
（四）参考数量：合计330台（详见附件报价参考表），实际拆除数量以采购人书面确认并下达的拆除清单为准，预计在207台至330台之间。采购人不承诺最低拆除数量。
（五）工期要求：中标人须在接到采购人通知后3个自然日内进场，并自进场之日起5个自然日内完成全部拆除、搬运、堆放工作。
（六）作业提示：涉及高处作业的，作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）； 若参与本调研的单位中标本项目，拆除作业的施工人员人身安全及第三者安全由中标人负责，采购人不承担责任。
（七）合同形式：本项目最终费用不足5万元的，以中标通知书代替合同，不再另行签订合同。
二、调研内容
1. 市场供应情况：可承接本项目的供应商数量、资质与人员能力、类似项目业绩情况。
2. 报价：填写附件1《中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务报价表》，报价需要包含人工、机具（含高空作业车、脚手架、吊运设备）、安全防护用品、措施费、保险、冷媒回收、辅材耗材、场内二次搬运及堆码、管理费、利润、税金等。
三、参与供应商资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效营业执照，经营范围涵盖制冷空调设备安装、维修或相关业务。
2. 拟投入的高处作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），且证件在有效期内。
3. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
四、需提交的资料
1. 市场调研报名表（见附件2）；
2. 营业执照副本复印件（加盖公章）；
3. 相关资质或能力证明（如制冷空调设备维修安装能力等级证书、建筑机电安装工程专业承包资质等，如有）；
4. 拟投入高处作业人员证书复印件（加盖公章）；
5. 近三年类似项目业绩证明材料（如有）；
6. 中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务报价表（见附件1）；
五、调研时间及方式
1. 公告时间： 2026年10月9日至2026年10月16日。
2. 报名方式：请将上述需提交的资料整理为单个 PDF 格式电子文档，发送至指定电子邮箱wuxunjin@gzzoc.com并抄送至fanxin@gzzoc.com，邮件主题及 PDF 文档命名格式统一为：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务项目市场调研 + 单位名称 + 联系人 + 联系电话；
3. 报名截止时间：2026年10月16日17时（以邮件到达指定邮箱时间为准），逾期提交将不予受理； 
4. 本项目不组织现场踏勘，报名过程中如有任何疑问，可在工作日工作时间拨打联系电话：020-66322129（吴先生） 进行咨询。
六、有关声明
1. 本次市场调研仅为了解市场情况、编制采购需求及测算项目预算提供参考，不构成采购邀约或承诺，不产生中标、成交结果；本项目的采购方式、资格条件、评审办法等，以采购人按内部采购管理制度审批后发布的正式采购文件为准。
2. 供应商提供的报价仅供调研参考，不作为投标报价或成交依据，也不必然被采纳；采购人不对供应商参与本次调研所发生的任何费用承担责任。
3. 供应商提交的资料不予退还，采购人对其商业秘密予以保密，并可对调研结果进行汇总、分析后在采购文件中参考使用。
4. 供应商须保证所提交资料真实、合法、有效；发现有弄虚作假情形的，取消其参与本项目后续采购活动的资格。
5. 参与本次市场调研不影响供应商参加本项目后续采购活动，亦不因此获得任何优先或排他性权利。
附件：1. 市场调研报价参考表　　2. 市场调研报名表










附件1
中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼空调拆除服务报价表
	序号
	设备品类
	参考数量（台）
	单台拆除价格（元/台）
	备注

	1
	多联机室内机
	12
	
	含室内机及配套管线分离

	2
	多联机室外机
	2
	
	含基础螺栓拆除及场内搬运

	3
	挂机空调
	183
	
	含室内机室外机及连接铜管成套拆除

	4
	风管机空调
	22
	
	含室内机及风管接口分离

	5
	柜机空调
	14
	
	含室内机室外机及连接铜管成套拆除

	6
	洁净风柜
	11
	
	含风管水管接口分离、风柜分解

	7
	天花机空调
	68
	
	含吊装件拆除

	8
	排风机
	3
	
	含风管接口分离

	9
	风机盘管
	10
	
	含水管风管接口分离

	10
	新风机
	5
	
	含水管风管接口分离

	合计
	——
	330
	
	按实际拆除台数结算


填报说明：1. 价格需填报含税价格；2. 本表报价仅供市场调研参考，不作为投标报价或成交依据。
填报单位（盖章）：　　　　　　　填报日期：　　年　　月　　日





附件2
市场调研报名表
	项目
	填报内容

	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	地址
	

	联系人及联系电话
	

	电子邮箱
	

	相关资质及等级
	

	拟投入高处作业人员持证情况
	

	近三年类似项目业绩
	

	备注
	



填报单位（盖章）：　　　　　　　填报日期：　　年　　月　　日
