中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目市场调研公告
为科学、合理地编制本项目采购需求，准确掌握市场供应情况、价格水平及服务能力，现就中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目开展市场调研。欢迎符合资格条件的供应商积极参与。
一、调研项目基本情况
（一）项目名称：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目。
（二）项目地点：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼。
（三）项目内容：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼1#、2#两台病床梯（日立MCA-B1600-2S90，额定载重量1600kg，额定速度1.5m/s）的拆除：含电梯停用断电、轿厢及对重等部件拆卸与解体、导轨及机房相关设备拆除，拆卸完成后场内搬运及按采购人指定位置分类集中堆放（需要用吊车把部件吊装至一楼地面，电气部件放置在室外需要遮盖防雨防潮），以及作业区域安全围蔽等。
（四）参考数量：2台。
（五）工期要求：中标人须在接到采购人通知后3个自然日内进场，并自进场之日起7个自然日内完成全部拆除、搬运、堆放工作。
（六）作业提示：涉及高处作业的，作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）；电梯拆除作业人员须持有市场监督管理部门核发的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：电梯修理），证件须在有效期内；拆除作业须符合特种设备安全管理相关规定，施工前须切断电梯电源并做好井道、厅门口安全防护及警示围蔽。
（七）合同形式：本项目最终费用不足5万元的，以中标通知书代替合同，不再另行签订合同。若成交价超过5万元，另行签订合同。
（八）拟拆除电梯主要参数：本次拟拆除的两台电梯均为日立病床梯，型号MCA-B1600-2S90，停站层数6层，额定载重量1600kg，额定速度1.5m/s，出厂日期分别为2018年4月、2018年7月，详细参数见附件3《拟拆除电梯主要参数表》。
二、调研内容
1. 市场供应情况：可承接本项目的供应商数量、资质与人员能力、类似项目业绩情况。
2. 报价：填写附件1《中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务报价表》，报价需要包含人工、机具（含吊装设备、脚手架、高空作业车等）、安全防护用品、措施费、保险、辅材耗材、场内二次搬运及堆码、井道及厅门口安全防护围蔽、废弃物清理、管理费、利润、税金等。
三、参与供应商资格条件
1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效营业执照，经营范围涵盖电梯安装、维修、改造或特种设备相关业务；并具有市场监督管理部门核发的《特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装含修理）或《特种设备安装改造修理许可证》（电梯类），且证件在有效期内。
2. 拟投入的电梯拆除作业人员须持有市场监督管理部门核发的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：电梯修理，项目代号T），且证件在有效期内。
3. 拟投入的高处作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），且证件在有效期内。
4. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
四、需提交的资料
1. 市场调研报名表（见附件2）；
2. 营业执照副本复印件（加盖公章）；
3. 相关资质或能力证明（如《特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装含修理）、《特种设备安装改造修理许可证》（电梯类）、电梯安装改造维修能力证明等，如有）；
4. 拟投入电梯拆除作业人员及高处作业人员证书复印件（加盖公章）；
5. 近三年类似项目业绩证明材料（电梯安装或者拆卸业绩、维保业绩不算）；
6. 中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务报价表（见附件1）；

五、调研时间及方式
1. 公告时间： 2026年10月31日至2026年11月5日。
2. 报名方式：请将上述需提交的资料整理为单个 PDF 格式电子文档，发送至指定电子邮箱wuxunjin@gzzoc.com并抄送至fanxin@gzzoc.com，邮件主题及 PDF 文档命名格式统一为：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目市场调研 + 单位名称 + 联系人 + 联系电话；
3. 报名截止时间：2026年11月5日17时（以邮件到达指定邮箱时间为准），逾期提交将不予受理； 
4. 本项目不组织现场踏勘，报名过程中如有任何疑问，可在工作日工作时间拨打联系电话：020-66322129（吴先生） 进行咨询。
六、有关声明
1. 本次市场调研仅为了解市场情况、编制采购需求及测算项目预算提供参考，不构成采购邀约或承诺，不产生中标、成交结果；本项目的采购方式、资格条件、评审办法等，以采购人按内部采购管理制度审批后发布的正式采购文件为准。
2. 供应商提供的报价仅供调研参考，不作为投标报价或成交依据，也不必然被采纳；采购人不对供应商参与本次调研所发生的任何费用承担责任。
3. 供应商提交的资料不予退还，采购人对其商业秘密予以保密，并可对调研结果进行汇总、分析后在采购文件中参考使用。
4. 供应商须保证所提交资料真实、合法、有效；发现有弄虚作假情形的，取消其参与本项目后续采购活动的资格。
5. 参与本次市场调研不影响供应商参加本项目后续采购活动，亦不因此获得任何优先或排他性权利。
附件：1.电梯拆除服务报价表　　
2.市场调研报名表　　
3.拟拆除电梯主要参数表


附件1
中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务报价表
	序号
	电梯编号
	电梯类别及型号
	主要参数
	参考数量（台）
	单台拆除价格（元/台）
	备注

	1
	1#直梯
	病床梯（日立MCA-B1600-2S90）
	6层站／1600kg／1.5m/s
	1
	
	含轿厢、对重、导轨、厅门及机房相关设备拆除，场内搬运及分类集中堆放

	2
	2#直梯
	病床梯（日立MCA-B1600-2S90）
	6层站／1600kg／1.5m/s
	1
	
	含轿厢、对重、导轨、厅门及机房相关设备拆除，场内搬运及分类集中堆放

	合计
	—
	—
	—
	2
	
	按实际拆除台数结算


填报说明：1. 价格需填报含税价格；2. 本表报价仅供市场调研参考，不作为投标报价或成交依据。
填报单位（盖章）：　　　　　　　填报日期：　　年　　月　　日










附件2
市场调研报名表
	项目
	填报内容

	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	地址
	

	联系人及联系电话
	

	电子邮箱
	

	相关资质及等级
	

	拟投入电梯拆除作业人员及高处作业人员持证情况
	

	近三年类似项目业绩
	

	备注
	



填报单位（盖章）：　　　　　　　填报日期：　　年　　月　　日








附件3
中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼拟拆除电梯主要参数表
	项目
	1#直梯
	2#直梯

	电梯编号
	1#直梯
	2#直梯

	电梯类别
	病床梯
	病床梯

	安装位置
	区庄院区1号楼
	区庄院区1号楼

	生产厂家
	日立
	日立

	电梯型号
	MCA-B1600-2S90
	MCA-B1600-2S90

	出厂编号
	18G001172
	18G001173

	使用证编号
	梯粤A500096553
	梯粤A500098586

	注册代码
	31704401042018040002
	31704401042018070001

	出厂日期
	2018年4月
	2018年7月

	年检月份
	3月
	3月

	电梯功率（kW）
	27
	27

	额定速度（m/s）
	1.5
	1.5

	停站楼层
	6
	6

	额定承载量（kg）
	1600
	1600

	电梯门尺寸 宽×高（mm）
	1100×2100
	1100×2100

	电梯轿厢尺寸 宽×内长（mm）
	1550×2523
	1550×2523


填报说明：1.本表所列为拟拆除电梯的参考参数，实际参数以现场为准；（本项目不统一组织现场踏勘）。

